
** TIG-180 DSP**

**ОПИСАНИЕ:**

Установка аргоно-дуговой сварки TIG 180 DSP КЕДР  это новый аппарат в линейке аргонодуговых источников КЕДР. Если сравнивать с предыдущими версиями, то этот источник с более легкий, с сенсорным управлением, комплектуется теплоустойчивыми элементами. Одной из особенностей является возможность сварки электродами на прямой и обратной полярности.

**ОСОБЕННОСТИ:**

* Мощные IGBT транзисторы
* Бесконтактный поджиг дуги
* Адаптивный форсаж, Hot Start и Anti Stick
* Настройки времени спада тока и времени продувки газов

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

* Установка для аргоно-дуговой сварки — 1 шт.
* Горелка TIG TS 26 — 1 шт.
* Кабель с клеммой заземления — 1 шт.
* Электрододержатель с кабелем — 1 шт.
* Кабельный наконечник окс 35-50 — 1 шт.
* Сетевой кабель — 1 шт.
* Руководство по эксплуатации — 1 шт.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики** | **Значения** |
| Диаметр электродов, мм | 1.0-3.2/1.6-4.0 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Габариты, мм | 235х135х380 |
| Диапазон сварочного тока, А | 10-180 |
| Режим работы, ПВ% | 60 |
| Напряжение холостого хода, В | 39 |
| Род тока | DC |
| Мощность, кВт | 7.1 |
| Максимальный сварочный ток, А | 180 |
| Вес, кг | 6.2 |