**СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ Р-55**

* Производится 10 лет
* Уверенная работа с наиболее востребованными диаметрами и классами арматуры в различных условиях
* Ход ножа одинарный, что значительно повышает безопасность работ
* Возможность одновременной резки 2-х и 3-х стержней арматуры
* Восемь кромок резки у ножей (квадрат), срок службы комплекта ножей при непрерывном использовании - более 45 рабочих смен
* Редукторная система станка имеет 3-и передаточных пары (в отличие от станков других производителей, которые имеют 2-е пары) и находится в масляной «ванне »
* Станок укомплектован колесами и рым-болтами для удобства перемещения
* Все элементы станка хорошо закреплены и защищены



**КАК ОТЛИЧИТЬ СТАНОК Р-55 ОТ ПОДДЕЛКИ?**

*ТОЛЬКО на Р-55*  все внутренние части станка загрунтованы и обработаны антикоррозийным покрытием

*ТОЛЬКО на Р-55*  установлена система защиты электродвигателя с тепловым реле (КМИ), что значительно снижает вероятность выхода из строя электродвигателя

*ТОЛЬКО на Р-55* частота хода ножа 41 ход в минуту

*ТОЛЬКО Р-55* при отгрузке полностью подготовлен к работе и заправлен маслом

*ТОЛЬКО Р-55* комплектуется дополнительно смазкой Литол 24 с целью продления ресурса механизмов.

**Станок соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ( ЕАС).**

****

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Мощность, 380В, 50Гц | Частота хода ножа, Ход/мин | Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 | | | | | | | | | | | | Габариты     ДхВхШ, мм | Вес, кг | Масло,   кг |
| А-I    (А240) | | | А-III (А400) | | | А-500С | | | Ат500 | | |
| кол-во прутков при единовременной резке, шт. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| максимально допустимый Ø арматуры, мм | | | | | | | | | | | |
| Р-35 | 3 кВт | 93 | 35 | 17 | 11 | 28 | 16 | 11 | 22 | 12 | 10 | 24 | 12 | 9 | 940х580х800 | 355 | 6 |
| **Р-40** | **3 кВт** | **32** | **40** | **20** | **13** | **32** | **20** | **12** | **28** | **16** | **10** | **32** | **14** | **10** | **1190х680х450** | **390** | **6** |
| **Р-42** | 3 кВт | 48 | 42 | 21 | 14 | 36 | 20 | 12 | 32 | 18 | 10 | 36 | 16 | 12 | 1100х1050х500 | 510 | 8 |
| **Р-50** | 4 кВт | 32 | 50 | 26 | 18 | 42 | 28 | 14 | 38 | 19 | 14 | 40 | 18 | 14 | 1490х740х620 | 550 | 9 |
| **Р-55** | 4 кВт | 41 | 55 | 30 | 19 | 50 | 32 | 18 | 42 | 20 | 18 | 42 | 20 | 14 | 1270х650х950 | 715 | 9 |
| На всех станках установлена защита электродвигателя | | | | | | | | | | | | | | | | | |